{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~","F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【总坪】"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~","index":0,"n_rows":35,"n_cols":4,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,1],[31,0,31,1]]}
["单位工程招标控制价/投标报价汇总表"]
["（适用于一般计税方法）\n"]
["工程名称：遂宁市安居区老旧小区改造提升项目（国贸片区等老旧小区改造及配套设施—商贸七区）\\景观【总坪】",null,"标段：/",""]
["序号","汇总内容","金  额（元）","其中:暂估价(元)"]
["1","分部分项及单价措施项目","1690193.37",""]
["1.1","“历史文化”地标","56594.42",""]
["1.2","坐凳","7186.58",""]
["1.3","“文化长河”地标","39404.26",""]
["1.4","“地刻中轴”地标","19607.53",""]
["1.5","香漫安居","78566.71",""]
["1.6","安居书坊","77486.25",""]
["1.7","特色景墙一二","5108.61",""]
["1.8","特色树池","8642.44",""]
["1.9","柔刚郡柱头","6784.87",""]
["1.10","石牌楼","93854.13",""]
["1.11","戏楼","747634.16",""]
["1.12","雕塑布置","307000.00",""]
["1.13","附属设施布置","242323.41",""]
["2","总价措施项目","","-"]
["2.1","其中：安全文明施工费","","-"]
["3","其他项目","","-"]
["3.1","其中：暂列金额","","-"]
["3.2","其中：专业工程暂估价","","-"]
["3.3","其中：计日工","","-"]
["3.4","其中：总承包服务费","","-"]
["4","规费","","-"]
["5","创优质工程奖补偿奖励费","","-"]
["6","税前不含税工程造价","1690193.37","-"]
["6.1","其中：除税甲供材料（设备）费","","-"]
["7","销项增值税额","152117.40","-"]
["8","附加税","","-"]
["招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税",null,"1842310.77",""]
[]
[]
[null,null,1842310.77]

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【总坪】","index":1,"n_rows":197,"n_cols":11,"rows_kept":197,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,10],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[5,2,5,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[58,2,58,3],[59,2,59,3],[79,2,79,3],[80,2,80,3],[82,2,82,3],[83,2,83,3],[86,2,86,3],[87,2,87,3],[105,2,105,3],[106,2,106,3],[134,2,134,3],[135,2,135,3],[168,2,168,3],[169,2,169,3],[181,2,181,3],[182,2,182,3],[195,2,195,3],[196,0,196,6]]}
["分部分项工程清单与计价表"]
["工程名称：遂宁市安居区老旧小区改造提升项目（国贸片区等老旧小区改造及配套设施—商贸七区）\\景观【总坪】",{"$nulls":4},"标段：/",null,null,""]
["序号"," 项目编码 ","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"定额人工费","定额机械费","暂估价"]
["",""," “历史文化”地标",null,"","","","","","",""]
["1","040202011002","150厚级配碎石垫层","1.石料规格：级配碎石垫层 \n2.厚度：150厚\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m2","22.46","42.48","954.10","67.83","11.01",""]
["2","040204002002","100厚C15砼垫层","1.石料规格：C15砼垫层\n2.厚度：100厚\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m2","22.46","47.29","1062.13","74.34","0.45",""]
["3","040103001002","50厚粒径10-15白色机制砾石散置","1.50厚粒径10-15白色机制砾石散置\n2.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m2","2.63","58.50","153.86","49.97","0.16",""]
["4","040204004002","2厚304不锈钢面饰栗色、橙色","1.2厚304不锈钢面饰栗色\n2.L30x3镀锌角钢@500，M8膨胀螺栓固定\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m","18.83","27.06","509.54","85.68","",""]
["5","011104003001","80宽2厚铸铜边带","1.80宽2厚铸铜边带\n2.50厚M15干混地面砂浆结合层\n3.100厚C15砼垫层（清单另列）\n4.150厚级配碎石垫层（清单另列）\n5.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m2","2.75","524.57","1442.57","141.60","0.22",""]
["6","011104003002","500宽2厚铸铜边带","1.500宽2厚铸铜边带\n2.50厚M15干混地面砂浆结合层\n3.100厚C15砼垫层（清单另列）\n4.150厚级配碎石垫层（清单另列）\n5.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m2","17.91","524.57","9395.05","922.19","1.43",""]
["7","040204004003","5厚304不锈钢收边","1.5厚304不锈钢收边\n2.L30x3镀锌角钢@500，M8膨胀螺栓固定\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m","3.42","68.58","234.54","15.56","",""]
["8","011104003003","50宽2厚304拉丝不锈钢边带","1.50宽2厚304拉丝不锈钢边带\n2.50厚干混地面砂浆结合层\n3.100厚C15砼垫层（清单另列）\n4.150厚级配碎石垫层（清单另列）\n5.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m2","1.8","378.40","681.12","92.68","0.14",""]
["9","011108001001","8+1.52pvb+8钢化夹胶玻璃地面","1.8+1.52pvb+8钢化夹胶玻璃地面\n2.5厚黑色密封胶，水线等综合包含在材料费中\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m2","22.17","218.69","4848.36","505.70","",""]
["10","011508004018","304拉丝面不锈钢字≤1m2","1.304拉丝面不锈钢字≤1m2\n2.专业厂家二次深化设计并制作安装，实际数量按现场施工为准，后期结算按实计算\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","个","0","","","","",""]
["11","011508004019","304拉丝面不锈钢字≤0.5m2","1.304拉丝面不锈钢字≤0.5m2\n2.专业厂家二次深化设计并制作安装，实际数量按现场施工为准，后期结算按实计算\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","个","20","185.80","3716.00","998.40","",""]
["12","011508004020","304拉丝面不锈钢字≤0.2m2","1.304拉丝面不锈钢字≤0.2m2\n2.专业厂家二次深化设计并制作安装，实际数量按现场施工为准，后期结算按实计算\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","个","335","100.29","33597.15","10127.05","",""]
["","","分部小计",null,"","","","56594.42","13081.00","13.41",""]
["",""," 坐凳",null,"","","","","","",""]
["13","010403003001","粒径200-400本地产石材砌筑坐凳","1.粒径200-400本地产石材砌筑\n2.M7.5水泥砂浆砌筑,表面不露浆\n3.其它满足设计、施工及验收规范要求","m3","8.02","454.43","3644.53","1402.38","1.52",""]
["14","010702005001","防腐木坐凳面层,面饰栗色漆","1.截面120x40厚防腐木,面饰栗色漆\n2.25x25x2厚镀锌矩管，5厚100宽100长钢板，410钢筋预埋件\n3.其它满足设计、施工及验收规范要求","m2","18.08","195.91","3542.05","243.90","",""]
["","","分部小计",null,"","","","7186.58","1646.28","1.52",""]
["",""," “文化长河”地标",null,"","","","","","",""]
["15","011104003004","500宽2厚铸铜边带","1.500宽2厚铸铜边带\n2.50厚M15干混地面砂浆结合层\n3.100厚C15砼垫层（清单另列）\n4.150厚级配碎石垫层（清单另列）\n5.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m2","12.15","524.57","6373.53","625.60","0.97",""]
["16","011104003005","80宽2厚铸铜边带","1.80宽2厚铸铜边带\n2.50厚M15干混地面砂浆结合层\n3.100厚C15砼垫层（清单另列）\n4.150厚级配碎石垫层（清单另列）\n5.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m2","6.81","524.57","3572.32","350.65","0.54",""]
["17","011104003006","50宽2厚304拉丝不锈钢边带","1.50宽2厚304拉丝不锈钢边带\n2.50厚M15干混地面砂浆结合层\n3.100厚C15砼垫层（清单另列）\n4.150厚级配碎石垫层（清单另列）\n5.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m2","2.09","378.40","790.86","107.61","0.17",""]
["18","011108001002","8+1.52pvb+8钢化夹胶玻璃地面","1.8+1.52pvb+8钢化夹胶玻璃地面\n2.5厚黑色密封胶，水线等综合包含在材料费中\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m2","5.65","218.69","1235.60","128.88","",""]
["19","011508004021","304拉丝面不锈钢字≤0.5m2","1.304拉丝面不锈钢字≤0.5m2\n2.专业厂家二次深化设计并制作安装，实际数量按现场施工为准，后期结算按实计算\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","个","10","185.80","1858.00","499.20","",""]
["20","011508004022","304拉丝面不锈钢字≤0.2m2","1.304拉丝面不锈钢字≤0.2m2\n2.专业厂家二次深化设计并制作安装，实际数量按现场施工为准，后期结算按实计算\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","个","255","100.29","25573.95","7708.65","",""]
["","","分部小计",null,"","","","39404.26","9420.59","1.68",""]
["",""," “地刻中轴”地标",null,"","","","","","",""]
["21","011104003007","50宽2厚铸铜边带,刷橙色氟碳漆","1.50宽2厚铸铜边带,刷橙色氟碳漆\n2.50厚M15干混地面砂浆结合层\n3.100厚C15砼垫层（清单另列）\n4.150厚级配碎石垫层（清单另列）\n5.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m2","1.88","589.11","1107.53","165.29","0.15",""]
["22","自编113001","铜质地图","1.铜质地图 \n2.材料:铜质\n3.专业厂家二次深化设计安装\n4.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","处","1","10000.00","10000.00","","",""]
["23","自编113002","铜质地名LOGO","1.铜质地名LOGO\n2.材料:铜质\n3.专业厂家二次深化设计安装\n4.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","处","10","850.00","8500.00","","",""]
["","","分部小计",null,"","","","19607.53","165.29","0.15",""]
["",""," 香漫安居",null,"","","","","","",""]
["24","010101004020","挖基坑土方","1.土壤类别 ：综合\n2.挖土深度 ：2m以内","m3","49.52","16.75","829.46","454.59","203.03",""]
["25","010103001020","回填方","1.密实度要求 ：按规范要求，夯填\n2.填方材料品种 ：按规范要求综合\n3.填方粒径要求 ：按规范要求综合","m3","38.37","7.42","284.71","63.69","169.60",""]
["26","010103002020","余方弃置","1.废弃料品种 ：综合\n2.运距：1km","m3","11.15","2.63","29.32","8.03","16.17",""]
["27","010501001020","C15混凝土垫层","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C15；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","1.36","482.70","656.47","55.88","0.34",""]
["28","010501003014","C30混凝土独立基础","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","3.9","496.44","1936.12","121.25","0.98",""]
["29","010502001014","C30混凝土矩形柱","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","2.7","513.24","1385.75","116.24","1.08",""]
["30","010503001001","C30混凝土地梁","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","3.18","498.93","1586.60","102.75","1.27",""]
["31","010505001001","C30混凝土梁板","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","3.04","502.13","1526.48","102.30","1.22",""]
["32","010507007013","C20素混凝土包裹柱脚","1.混凝土强度等级：素混凝土包裹柱脚 C20\n2.外加剂：抗渗添加剂、膨胀剂、膨胀抗裂剂、防水剂、减水剂等，满足设计及规范要求，结算不得因添加剂改变材料价格，综合考虑进入报价中\n3.混凝土场内外运输方式及运距：投标人自行确定\n4.混凝土的运输方式综合，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑\n5.其他：满足设计及规范要求","m3","0.82","600.06","492.05","98.60","",""]
["33","010515001046","现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径≤Φ10","1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径≤Φ10\n2.钢筋的除锈、连接方式（螺纹套筒除外）、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，且达到设计及施工现行规范，结算时不再单独计量计价\n4.二次构件（构造柱、圈梁、过梁、砌体拉结带、砌体拉结筋等）钢筋的连接方式，由投标人自行考虑埋设方式并综合报价，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价\n5.弧形构件钢筋制作安装由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整\n6.抗震钢筋由投标人综合考虑到报价中\n7.钢筋长度按中线长度计算\n8.其他：满足设计及规范要求","t","0.618","5307.20","3279.85","666.55","16.41",""]
["34","010515001047","现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径≤Φ12-14","1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径≤Φ12-14\n2.钢筋的除锈、连接方式（螺纹套筒除外）、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，且达到设计及施工现行规范，结算时不再单独计量计价\n4.二次构件（构造柱、圈梁、过梁、砌体拉结带、砌体拉结筋等）钢筋的连接方式，由投标人自行考虑埋设方式并综合报价，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价\n5.弧形构件钢筋制作安装由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整\n6.抗震钢筋由投标人综合考虑到报价中\n7.钢筋长度按中线长度计算\n8.其他：满足设计及规范要求","t","0.08","5221.86","417.75","81.94","9.01",""]
["35","010515001048","现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径Φ16~28","1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径Φ16~28\n2.钢筋的除锈、连接方式（螺纹套筒除外）、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，且达到设计及施工现行规范，结算时不再单独计量计价\n4.二次构件（构造柱、圈梁、过梁、砌体拉结带、砌体拉结筋等）钢筋的连接方式，由投标人自行考虑埋设方式并综合报价，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价\n5.弧形构件钢筋制作安装由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整\n6.抗震钢筋由投标人综合考虑到报价中\n7.钢筋长度按中线长度计算\n8.其他：满足设计及规范要求","t","0.467","5229.37","2442.12","483.56","77.52",""]
["36","010603002012","300*10厚钢管柱","1.柱类型 ：综合\n2.钢材品种、规格 ：按设计\n3.单根柱质量 ：按设计\n4.力学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》,(GB/T1591-2018)的规定\n5.其他：满足设计及规范要求","t","1.42","7314.28","10386.28","1101.51","739.11",""]
["37","010516002017","预埋铁件","1.钢材种类、规格：综合 \n2.铁件尺寸：综合 \n3.油漆种类、刷漆遍数：符合设计及现行施工验收规范要求\n4.其他：满足设计及相关规范要求","t","0.095","6589.27","625.98","157.29","28.01",""]
["38","010604001001","H钢梁","1.梁类型：综合,具体详见设计图纸\n2.钢材品种、规格 ：按设计\n3.单根柱质量 ：按设计\n4.力学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》,(GB/T1591-2018)的规定\n5.其他：满足设计及规范要求","t","2.47","7052.30","17419.18","1621.16","959.10",""]
["39","011407005001","金属构件刷防火涂料","1.喷刷防火涂料构件名称。 \n2.防火等级要求 \n3.涂料品种、喷刷遍数","m2|t","3.89","2479.83","9646.54","4261.30","",""]
["40","010606013024","零星钢构件","1.构件名称 :各种支托、加劲板、连接板、零星螺栓等\n2.钢材品种、规格：按设计\n3.其它：符合设计及规范要求","t","0.437","7311.92","3195.31","505.31","90.90",""]
["41","020602001004","灰色铝镁锰瓦屋面","1.灰色铝镁锰瓦屋面\n2.其它满足设计、施工及验收规范要求","m2","34.01","50.08","1703.22","361.53","",""]
["42","011102003001","2厚镀锌钢板异性焊接,外喷栗色仿木纹漆","1.2厚镀锌钢板异性焊接地面\n2.外喷栗色仿木纹漆\n3.其它满足设计、施工及验收规范要求","m2","33.72","400.80","13514.98","786.69","125.44",""]
["43","011204001001","900*100*50芝麻灰自然面饰面","1.900*100*50芝麻灰自然面饰面（包含骨架）\n2.其它满足设计、施工及验收规范要求","m2","21.65","298.63","6465.34","1499.91","5.85",""]
["44","011508004023","50宽2厚不锈钢广告字面饰白色氟碳漆","1.50宽2厚不锈钢广告字面饰白色氟碳漆\n2.专业厂家二次深化设计并制作安装，实际数量按现场施工为准，后期结算按实计算\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","个","4","185.80","743.20","199.68","",""]
["","","分部小计",null,"","","","78566.71","12849.76","2445.04",""]
["",""," 安居书坊",null,"","","","","","",""]
["45","010101004021","挖基坑土方","1.土壤类别 ：综合\n2.挖土深度 ：2m以内","m3","47.64","16.75","797.97","437.34","195.32",""]
["46","010103001021","回填方","1.密实度要求 ：按规范要求，夯填\n2.填方材料品种 ：按规范要求综合\n3.填方粒径要求 ：按规范要求综合","m3","38.02","7.42","282.11","63.11","168.05",""]
["47","010103002021","余方弃置","1.废弃料品种 ：综合\n2.运距：1km","m3","9.62","2.63","25.30","6.93","13.95",""]
["48","010501001021","C15混凝土垫层","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C15；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","1.57","482.70","757.84","64.51","0.39",""]
["49","010501003015","C30混凝土独立基础","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","4.61","496.44","2288.59","143.32","1.15",""]
["50","010502001015","C30混凝土矩形柱","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","2.62","513.24","1344.69","112.79","1.05",""]
["51","010507007014","C20素混凝土包裹柱脚","1.混凝土强度等级：素混凝土包裹柱脚 C20\n2.外加剂：抗渗添加剂、膨胀剂、膨胀抗裂剂、防水剂、减水剂等，满足设计及规范要求，结算不得因添加剂改变材料价格，综合考虑进入报价中\n3.混凝土场内外运输方式及运距：投标人自行确定\n4.混凝土的运输方式综合，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑\n5.其他：满足设计及规范要求","m3","0.82","600.06","492.05","98.60","",""]
["52","010505001002","C30混凝土板","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","5.73","502.13","2877.20","192.81","2.29",""]
["53","010503001002","C30混凝土地梁","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","3.08","498.93","1536.70","99.51","1.23",""]
["54","010515001049","现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径≤Φ10","1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径≤Φ10\n2.钢筋的除锈、连接方式（螺纹套筒除外）、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，且达到设计及施工现行规范，结算时不再单独计量计价\n4.二次构件（构造柱、圈梁、过梁、砌体拉结带、砌体拉结筋等）钢筋的连接方式，由投标人自行考虑埋设方式并综合报价，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价\n5.弧形构件钢筋制作安装由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整\n6.抗震钢筋由投标人综合考虑到报价中\n7.钢筋长度按中线长度计算\n8.其他：满足设计及规范要求","t","0.675","5307.20","3582.36","728.03","17.92",""]
["55","010515001050","现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径≤Φ12-14","1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径≤Φ12-14\n2.钢筋的除锈、连接方式（螺纹套筒除外）、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，且达到设计及施工现行规范，结算时不再单独计量计价\n4.二次构件（构造柱、圈梁、过梁、砌体拉结带、砌体拉结筋等）钢筋的连接方式，由投标人自行考虑埋设方式并综合报价，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价\n5.弧形构件钢筋制作安装由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整\n6.抗震钢筋由投标人综合考虑到报价中\n7.钢筋长度按中线长度计算\n8.其他：满足设计及规范要求","t","0.017","5221.86","88.77","17.41","1.92",""]
["56","010515001051","现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径Φ16~28","1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径Φ16~28\n2.钢筋的除锈、连接方式（螺纹套筒除外）、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，且达到设计及施工现行规范，结算时不再单独计量计价\n4.二次构件（构造柱、圈梁、过梁、砌体拉结带、砌体拉结筋等）钢筋的连接方式，由投标人自行考虑埋设方式并综合报价，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价\n5.弧形构件钢筋制作安装由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整\n6.抗震钢筋由投标人综合考虑到报价中\n7.钢筋长度按中线长度计算\n8.其他：满足设计及规范要求","t","0.451","5229.37","2358.45","466.99","74.86",""]
["57","010603002013","300*10厚钢管柱","1.柱类型 ：综合\n2.钢材品种、规格 ：按设计\n3.单根柱质量 ：按设计\n4.力学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》,(GB/T1591-2018)的规定\n5.其他：满足设计及规范要求","t","1.74","7314.28","12726.85","1349.74","905.67",""]
["58","010516002018","预埋铁件","1.钢材种类、规格：综合 \n2.铁件尺寸：综合 \n3.油漆种类、刷漆遍数：符合设计及现行施工验收规范要求\n4.其他：满足设计及相关规范要求","t","0.101","6589.27","665.52","167.23","29.78",""]
["59","010604001002","H型钢梁","1.梁类型：综合,具体详见设计图纸\n2.钢材品种、规格 ：按设计\n3.单根柱质量 ：按设计\n4.力学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》,(GB/T1591-2018)的规定\n5.其他：满足设计及规范要求","t","1.98","7052.30","13963.55","1299.55","768.83",""]
["60","011407005002","金属构件刷防火涂料","1.防火喷涂场地要求、构件表面处理、接缝填补、涂料配置、喷涂遍数、质量控制与验收等,均应符合《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24 的规定。建筑的防火等级:二级,防火涂料与防铸蚀涂料之间应进行相溶实验。\n合格后方可使用。采用膨胀型防火涂料,防火涂料厚度按照涂料企业产品标准进行换算,钢梁、水平支撑、系杆等效热阻大于0 .30m?。 C/W采用非膨胀型防火涂料、钢柱、柱间支撑、梁柱节点用非膨胀型,计算采用的等效热传导系数不大于0 10 W/n.℃,钢在涂层厚度>40mm应通过公安部消防产品按GB14907标准的3C认证。\n耐久年眼应不低于20年,不应含卤素.VOC含量为0,无污染。","m2|t","3.73","2479.83","9249.77","4086.03","",""]
["61","020602001005","灰色铝镁锰瓦屋面","1.灰色铝镁锰瓦屋面\n2.其它满足设计、施工及验收规范要求","m2","65.87","50.08","3298.77","700.20","",""]
["62","010807001003","玻璃幕墙窗","1.玻璃幕墙\n2.专业公司二次设计安装\n3.其它满足设计、施工及验收规范要求","m2","23.03","637.43","14680.01","3365.37","745.25",""]
["63","010401003001","仿古青砖砌筑墙","1.仿古青砖砌筑墙\n2.其它满足设计、施工及验收规范要求","m3","12.15","532.49","6469.75","1948.50","3.89",""]
["","","分部小计",null,"","","","77486.25","15347.97","2931.55",""]
["",""," 特色景墙一二",null,"","","","","","",""]
["64","010606012019","100*150,壁厚2镀锌矩管,按形切割(特色景墙）","1.镀锌矩管尺寸详设计施工图\n2.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","t","0.87","5871.96","5108.61","618.18","384.77",""]
["","","分部小计",null,"","","","5108.61","618.18","384.77",""]
["",""," 特色树池",null,"","","","","","",""]
["65","011102001014","50厚芝麻灰光面,表面阴刻艺术字体","1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚M15干混地面砂浆结合层\n2.面层材料品种、规格、颜色：50厚芝麻灰光面\n3.表面阴刻艺术字体，专业厂家二次深化设计安装\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m2","3.94","316.11","1245.47","381.98","0.20",""]
["66","011102001015","50厚芝麻白光面,表面阴刻艺术字体","1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚M15干混地面砂浆结合层\n2.面层材料品种、规格、颜色：50厚芝麻白光面\n3.表面阴刻艺术字体，专业厂家二次深化设计安装\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m2","23.4","316.11","7396.97","2268.63","1.17",""]
["","","分部小计",null,"","","","8642.44","2650.61","1.37",""]
["",""," 柔刚郡柱头",null,"","","","","","",""]
["67","010101004025","挖基坑土方","1.土壤类别 ：综合\n2.挖土深度 ：2m以内","m3","10.08","16.75","168.84","92.53","41.33",""]
["68","010103001024","回填方","1.密实度要求 ：按规范要求，夯填\n2.填方材料品种 ：按规范要求综合\n3.填方粒径要求 ：按规范要求综合","m3","7.88","7.42","58.47","13.08","34.83",""]
["69","010103002025","余方弃置","1.废弃料品种 ：综合\n2.运距：1km","m3","2.19","2.63","5.76","1.58","3.18",""]
["70","010501001026","C15混凝土垫层","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C15；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","0.29","482.70","139.98","11.92","0.07",""]
["71","010504001001","C25混凝土直形墙","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C25；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","3.33","507.48","1689.91","154.01","1.33",""]
["72","010404001008","150厚级配砂卵石垫层","1.150厚级配砂卵石垫层\n2.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","0.54","199.81","107.90","13.56","",""]
["73","010515001052","现浇构件钢筋 三级钢（HRB330）直径≤Φ10","1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 三级钢（HRB330）直径≤Φ10\n2.钢筋的除锈、连接方式（螺纹套筒除外）、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，且达到设计及施工现行规范，结算时不再单独计量计价\n4.二次构件（构造柱、圈梁、过梁、砌体拉结带、砌体拉结筋等）钢筋的连接方式，由投标人自行考虑埋设方式并综合报价，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价\n5.弧形构件钢筋制作安装由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整\n6.抗震钢筋由投标人综合考虑到报价中\n7.钢筋长度按中线长度计算\n8.其他：满足设计及规范要求","t","0.095","5307.20","504.18","102.46","2.52",""]
["74","010515001053","现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径Φ12~14","1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径Φ12~14\n2.钢筋的除锈、连接方式（螺纹套筒除外）、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，且达到设计及施工现行规范，结算时不再单独计量计价\n4.二次构件（构造柱、圈梁、过梁、砌体拉结带、砌体拉结筋等）钢筋的连接方式，由投标人自行考虑埋设方式并综合报价，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价\n5.弧形构件钢筋制作安装由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整\n6.抗震钢筋由投标人综合考虑到报价中\n7.钢筋长度按中线长度计算\n8.其他：满足设计及规范要求","t","0.034","5221.86","177.54","34.83","3.83",""]
["75","011206002001","1.2厚小青砖贴面","1.1.2厚小青砖贴面\n2.规格型号：240mm*60mm\n3.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m2","1.2","83.12","99.74","59.34","0.01",""]
["76","011407001001","3厚黄金麻真石漆饰面","1.3厚黄金麻真石漆饰面\n2.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m2","10.92","90.39","987.06","320.50","3.93",""]
["77","011508004024","50宽2厚不锈钢广告字","1.50宽2厚不锈钢广告字，面饰栗色氟碳漆\n2.专业厂家二次深化设计并制作安装\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","个","3","175.82","527.46","149.76","",""]
["78","020502001001","木梁","1.木梁,菠萝格色防腐漆饰面\n2.专业厂家提供\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m3","0.31","4230.17","1311.35","687.68","",""]
["79","020508027001","10厚封檐板","1.10厚木板,菠萝格色防腐漆饰面\n2.专业厂家提供\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m2","0.04","95.46","3.82","2.03","",""]
["80","020601003003","青灰色板瓦屋面","1.青灰色板瓦\n2.专业厂家提供\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m2","1.1","110.34","121.37","67.42","0.03",""]
["81","020602002003","青灰色装饰脊","1.青灰色装饰脊\n2.专业厂家提供\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m","4.9","94.54","463.25","290.13","0.15",""]
["82","020602003001","角脊","1.角脊\n2.专业厂家提供\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m","2","106.39","212.78","142.12","0.06",""]
["83","020602009001","青灰色滴水","1.青灰色滴水\n2.专业厂家提供\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m","4.2","48.92","205.46","105.38","0.13",""]
["","","分部小计",null,"","","","6784.87","2248.33","91.40",""]
["",""," 石牌楼",null,"","","","","","",""]
["84","010101004026","挖基坑土方","1.土壤类别 ：综合\n2.挖土深度 ：2m以内","m3","249.37","16.75","4176.95","2289.22","1022.42",""]
["85","010103001025","回填方","1.密实度要求 ：按规范要求，夯填\n2.填方材料品种 ：按规范要求综合\n3.填方粒径要求 ：按规范要求综合","m3","200.74","7.42","1489.49","333.23","887.27",""]
["86","010103002026","余方弃置","1.废弃料品种 ：综合\n2.运距：1km","m3","48.63","2.63","127.90","35.01","70.51",""]
["87","010501001027","C15混凝土垫层","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C15；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","6.5","482.70","3137.55","267.09","1.63",""]
["88","010501003016","C30混凝土独立基础","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","38.99","496.44","19356.20","1212.20","9.75",""]
["89","010502001016","C30混凝土柱","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","8.78","513.24","4506.25","377.98","3.51",""]
["90","010505001003","C30混凝土板","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","4.29","502.13","2154.14","144.36","1.72",""]
["91","010503002001","C30混凝土梁","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","3.68","500.49","1841.80","123.24","1.47",""]
["92","010502002001","构造柱","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","0.39","539.13","210.26","24.18","0.16",""]
["93","010503003001","C30混凝土工坊","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","3.6","503.71","1813.36","128.63","1.44",""]
["94","010503003002","C30混凝土椽梁板枋桁","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","2.88","503.71","1450.68","102.90","1.15",""]
["95","010507007015","C30混凝土二次浇筑","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","","","","","",""]
["96","010401001007","砖基础","1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10标砖\n2.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","0","","","","",""]
["97","010515001054","现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径≤φ10","1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径Φ≤10\n2.钢筋的除锈、连接方式（螺纹套筒除外）、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，且达到设计及施工现行规范，结算时不再单独计量计价\n4.二次构件（构造柱、圈梁、过梁、砌体拉结带、砌体拉结筋等）钢筋的连接方式，由投标人自行考虑埋设方式并综合报价，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价\n5.弧形构件钢筋制作安装由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整\n6.抗震钢筋由投标人综合考虑到报价中\n7.钢筋长度按中线长度计算\n8.其他：满足设计及规范要求","t","0.756","5307.20","4012.24","815.39","20.07",""]
["98","010515001055","现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径Φ12~14","1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径Φ12~14\n2.钢筋的除锈、连接方式（螺纹套筒除外）、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，且达到设计及施工现行规范，结算时不再单独计量计价\n4.二次构件（构造柱、圈梁、过梁、砌体拉结带、砌体拉结筋等）钢筋的连接方式，由投标人自行考虑埋设方式并综合报价，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价\n5.弧形构件钢筋制作安装由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整\n6.抗震钢筋由投标人综合考虑到报价中\n7.钢筋长度按中线长度计算\n8.其他：满足设计及规范要求","t","1.58","5221.86","8250.54","1618.38","178.03",""]
["99","010515001056","现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径Φ16~25","1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径Φ16~25\n2.钢筋的除锈、连接方式（螺纹套筒除外）、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，且达到设计及施工现行规范，结算时不再单独计量计价\n4.二次构件（构造柱、圈梁、过梁、砌体拉结带、砌体拉结筋等）钢筋的连接方式，由投标人自行考虑埋设方式并综合报价，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价\n5.弧形构件钢筋制作安装由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整\n6.抗震钢筋由投标人综合考虑到报价中\n7.钢筋长度按中线长度计算\n8.其他：满足设计及规范要求","t","0.98","5229.37","5124.78","1014.74","162.67",""]
["100","020203001001","成品石柱","1.石料种类：优质花岗石成品石柱 \n2.石表面加工要求及等级：详设计施工图 \n3.构件规格：600*600\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","0","","","","",""]
["101","020203002001","石梁石板","1.石料种类：优质花岗石石梁石板 \n2.石表面加工要求及等级：详设计施工图 \n3.构件规格：综合\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","0","","","","",""]
["102","020203003001","斗拱枋","1.石料种类：优质花岗石斗拱枋 \n2.石表面加工要求及等级：面层阳刻纹路,内容现场另定\n3.构件规格：600*500\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","0","","","","",""]
["103","020201011001","地坪石","1.石料种类：本地青石 \n2.石表面加工要求及等级：详设计施工图 \n3.构件规格：2400*700*300\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","2.02","1535.40","3101.51","286.40","0.20",""]
["104","020202005001","250厚夹矸石","1.石料种类：250厚夹矸石,芝麻白花岗石 \n2.石表面加工要求及等级：面层阳刻浮雕,内容样式另定 \n3.构件规格：1800\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","只","8","2745.77","21966.16","12996.80","",""]
["105","020205004001","石斗拱","1.石料种类：石作仿五踩牌楼科斗拱 \n2.石表面加工要求及等级：详设计施工图\n3.构件规格：斗口80mm\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","攒","13","722.84","9396.92","489.32","",""]
["106","020303013001","宝瓶","1.石料种类：优质花岗石成品宝瓶 \n2.石表面加工要求及等级：详设计施工图 \n3.构件规格：详设计施工图\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","个","4","434.35","1737.40","29.60","",""]
["107","020203002002","预制压拱枋","1.石料种类：优质花岗石预制压拱枋 \n2.石表面加工要求及等级：预制时留Φ28圆孔内放225,结构胶灌注 \n3.构件规格：详设计施工图\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","0","","","","",""]
["108","020205001001","人字石板仿筒瓦屋面","1.人字石板仿筒瓦屋面,最厚处100\n2.石表面加工要求及等级：详设计施工图 \n3.构件规格：详设计施工图\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m2","0","","","","",""]
["109","020203002003","石作屋面椽梁板枋桁","1.石料种类：优质花岗石石作屋面椽梁板枋桁 \n2.石表面加工要求及等级：详设计施工图 \n3.构件规格：综合\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","0","","","","",""]
["110","020602002004","石作正脊","1.石作正脊,与屋面板连做\n2.面层阳刻脊线,样式现场另定\n3.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m","0","","","","",""]
["","","分部小计",null,"","","","93854.13","22288.67","2362.00",""]
["",""," 戏楼",null,"","","","","","",""]
["111","010101004027","挖基坑土方","1.土壤类别 ：综合\n2.挖土深度 ：2m以内","m3","101.3","16.75","1696.78","929.93","415.33",""]
["112","010103001026","回填方","1.密实度要求 ：按规范要求，夯填\n2.填方材料品种 ：按规范要求综合\n3.填方粒径要求 ：按规范要求综合","m3","69.1","7.42","512.72","114.71","305.42",""]
["113","010103002027","余方弃置","1.废弃料品种 ：综合\n2.运距：1km","m3","32.19","2.63","84.66","23.18","46.68",""]
["114","010501001028","C15混凝土垫层","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C15；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","3.63","482.70","1752.20","149.16","0.91",""]
["115","010501003017","C30混凝土独立基础","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","10.94","496.44","5431.05","340.12","2.74",""]
["116","010502001017","C30混凝土矩形柱","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","9.25","513.24","4747.47","398.21","3.70",""]
["117","010503001003","C30混凝土地梁","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","8.37","498.93","4176.04","270.43","3.35",""]
["118","010505001004","C30混凝土板","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C30；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","7.8","502.13","3916.61","262.47","3.12",""]
["119","010508001001","C35后浇细石混凝土","1.混凝土种类：现浇商品砼； \n2.混凝土强度等级：C35；\n3.外加剂、泵送方式：投标人自行考虑综合报价；\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m3","0.58","555.14","321.98","32.31","0.23",""]
["120","010507007016","C25素混凝土包裹柱脚","1.混凝土强度等级：素混凝土包裹柱脚 C25\n2.外加剂：抗渗添加剂、膨胀剂、膨胀抗裂剂、防水剂、减水剂等，满足设计及规范要求，结算不得因添加剂改变材料价格，综合考虑进入报价中\n3.混凝土场内外运输方式及运距：投标人自行确定\n4.混凝土的运输方式综合，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑\n5.其他：满足设计及规范要求","m3","2.89","610.11","1763.22","347.49","",""]
["121","010515001057","现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径≤Φ10","1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径≤Φ10\n2.钢筋的除锈、连接方式（螺纹套筒除外）、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，且达到设计及施工现行规范，结算时不再单独计量计价\n4.二次构件（构造柱、圈梁、过梁、砌体拉结带、砌体拉结筋等）钢筋的连接方式，由投标人自行考虑埋设方式并综合报价，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价\n5.弧形构件钢筋制作安装由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整\n6.抗震钢筋由投标人综合考虑到报价中\n7.钢筋长度按中线长度计算\n8.其他：满足设计及规范要求","t","1.145","5307.20","6076.74","1234.95","30.40",""]
["122","010515001058","现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径Φ16~28","1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 三级钢（HRB400）直径Φ16~28\n2.钢筋的除锈、连接方式（螺纹套筒除外）、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，且达到设计及施工现行规范，结算时不再单独计量计价\n4.二次构件（构造柱、圈梁、过梁、砌体拉结带、砌体拉结筋等）钢筋的连接方式，由投标人自行考虑埋设方式并综合报价，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价\n5.弧形构件钢筋制作安装由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整\n6.抗震钢筋由投标人综合考虑到报价中\n7.钢筋长度按中线长度计算\n8.其他：满足设计及规范要求","t","1.21","5229.37","6327.54","1252.89","200.85",""]
["123","010603003002","钢管圆柱","1.柱类型 ：综合\n2.钢材品种、规格 ：按设计\n3.单根柱质量 ：按设计\n4.力学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》,(GB/T1591-2018)的规定\n5.其他：满足设计及规范要求","t","10.357","7475.59","77424.69","8034.03","5390.82",""]
["124","010603002014","空腹钢柱","1.柱类型 ：综合\n2.钢材品种、规格 ：按设计\n3.单根柱质量 ：按设计\n4.油漆：改性丙烯酸面漆\n5.力学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》,(GB/T1591-2018)的规定\n6.其他：满足设计及规范要求","t","3.327","7420.43","24687.77","2542.16","1247.56",""]
["125","010606013025","地脚螺栓安装 M33","1.构件名称 ：地脚螺栓安装 \n2.使用部位：钢柱与预埋板连接\n3.钢材品种、规格：M33\n4.其他：满足设计及规范要求","套","64","36.30","2323.20","672.00","212.48",""]
["126","010604001003","箱形钢梁","1.梁类型：综合,具体详见设计图纸\n2.钢材品种、规格 ：按设计\n3.单根柱质量 ：按设计\n4.力学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》,(GB/T1591-2018)的规定\n5.其他：满足设计及规范要求","t","27.99","6904.32","193251.92","18286.99","8128.30",""]
["127","010606002001","钢檩条","1.梁类型：综合,具体详见设计图纸\n2.钢材品种、规格 ：按设计\n3.单根柱质量 ：按设计\n4.力学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》,(GB/T1591-2018)的规定\n5.其他：满足设计及规范要求","t","9.83","6876.72","67598.16","5498.41","4339.55",""]
["128","010516002019","预埋铁件","1.钢材种类、规格：综合 \n2.铁件尺寸：综合 \n3.油漆种类、刷漆遍数：符合设计及现行施工验收规范要求\n4.其他：满足设计及相关规范要求","t","0.404","6589.27","2662.07","668.90","119.13",""]
["129","011407005003","金属构件刷防火涂料","1.防火喷涂场地要求、构件表面处理、接缝填补、涂料配置、喷涂遍数、质量控制与验收等,均应符合《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24 的规定。建筑的防火等级:二级,防火涂料与防铸蚀涂料之间应进行相溶实验。\n合格后方可使用。采用膨胀型防火涂料,防火涂料厚度按照涂料企业产品标准进行换算,钢梁、水平支撑、系杆等效热阻大于0 .30m?。 C/W采用非膨胀型防火涂料、钢柱、柱间支撑、梁柱节点用非膨胀型,计算采用的等效热传导系数不大于0 10 W/n.℃,钢在涂层厚度>40mm应通过公安部消防产品按GB14907标准的3C认证。\n耐久年眼应不低于20年,不应含卤素.VOC含量为0,无污染。","t","51.51","2479.83","127736.04","56426.63","",""]
["130","010901001001","金属瓦屋面","1.铺装金属瓦屋面\n2.40*60@700热镀锌方管龙骨\n3.15厚硅钙板\n4.其他：满足设计及相关规范要求","m2","227.17","137.96","31340.37","7925.96","636.08",""]
["131","020206003001","磉墩","1.石材种类、构件规格：青石打造 \n2.石表面加工要求及等级：面层阳刻浮雕,内容样式另定 \n3.构件规格：详设计施工图\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","只","16","662.09","10593.44","4503.52","0.64",""]
["132","010606009001","钢制栏杆","1.钢材品种、规格：钢制栏杆\n2.成品安装\n3.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m2","30.96","213.94","6623.58","1358.52","59.13",""]
["133","010606003001","钢挂落","1.钢材品种、规格：钢制挂落\n2.成品安装\n3.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m2","4.91","1001.59","4917.81","53.27","",""]
["134","020205004002","定制木质斗拱","1.拱种类：定制木质斗拱仿五踩牌楼科斗拱 \n2.木材表面加工要求及等级：详设计施工图\n3.构件规格：斗口80mm\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求；","攒","64","555.92","35578.88","2408.96","",""]
["135","020602002005","定制金属屋脊","1.定制金属脊,与屋面板连做\n2.面层阳刻脊线,样式现场另定\n3.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m","9","82.90","746.10","443.52","20.79",""]
["136","020602002006","定制金属正吻","1.定制金属正吻,与屋面板连做\n2.面层阳刻脊线,样式现场另定\n3.其它满足设计、施工及验收规范要求；","件","2","666.14","1332.28","316.34","0.08",""]
["137","020602002007","定制金属脊","1.石作戗脊,与屋面板连做\n2.面层阳刻脊线,样式现场另定\n3.其它满足设计、施工及验收规范要求；","m","33.8","89.02","3008.88","1998.59","78.08",""]
["138","010401003002","清水青砖墙体","1.清水青砖墙体\n2.其它满足设计、施工及验收规范要求","m3","0.81","538.99","436.58","129.90","0.26",""]
["139","010507004001","踏步","1.踏步作法:素土夯实,砼踏步,水泥砂浆面层\n2.其它满足设计、施工及验收规范要求","m2","8.96","107.77","965.62","229.29","1.16",""]
["140","010501001029","100厚C10砼垫层","1.地坪素土夯实\n2.100厚C10砼垫层\n3.防滑地砖饰面（另计）\n4.其它满足设计、施工及验收规范要求","m3","168.6","468.49","78987.41","6234.83","42.15",""]
["141","011102003002","900*900*50青砂石烧面","1.结合层厚度、砂浆配合比：15厚M15干混地面砂浆结合层\n2.面层材料品种、规格、颜色：900*900*50青砂石烧面\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m2","149","241.31","35955.19","5642.63","2.98",""]
["142","011102001016","600*300*50芝麻黑荔枝面收边","1.结合层厚度、砂浆配合比：15厚M15干混地面砂浆结合层\n2.面层材料品种、规格、颜色：600*300*50芝麻黑荔枝面收边\n3.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","m2","19.6","237.61","4657.16","710.70","0.39",""]
["","","分部小计",null,"","","","747634.16","129441.00","21292.31",""]
["",""," 雕塑布置",null,"","","","","","",""]
["143","自编113003","秋千1500x600x2000","1.秋千1500x600x2000 \n2.材料:不锈钢、304不锈钢造型、防腐木板\n3.专业厂家二次深化设计安装，基础，成品保护等费用综合考虑\n4.雕塑图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n5.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","处","2","3000.00","6000.00","","",""]
["144","自编113004","凤凰钢架雕塑45000x10000x3500","1.凤凰钢架雕塑45000x10000x3500 \n2.材料:304不锈钢面饰橙色、304不锈钢凤凰面饰氟碳漆\n3.专业厂家二次深化设计安装，基础，成品保护等费用综合考虑\n4.雕塑图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n5.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","处","1","25000.00","25000.00","","",""]
["145","自编113005","小风车雕塑4000x2000x3000","1.小风车雕塑4000x2000x3000 \n2.材料:玻璃钢雕塑\n3.专业厂家二次深化设计安装，基础，成品保护等费用综合考虑\n4.雕塑图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n5.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","处","1","7000.00","7000.00","","",""]
["146","自编113006","小喇叭雕塑7500x1500x3000","1.小喇叭雕塑7500x1500x3000\n2.材料:不锈钢雕塑\n3.专业厂家二次深化设计安装，基础，成品保护等费用综合考虑\n4.雕塑图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n5.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","处","1","14000.00","14000.00","","",""]
["147","自编113007","玻璃钢熊4500x4000x1900","1.玻璃钢熊4500x4000x1900 \n2.材料:玻璃钢雕塑\n3.专业厂家二次深化设计安装，基础，成品保护等费用综合考虑\n4.雕塑图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n5.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","处","2","15000.00","30000.00","","",""]
["148","自编113008","指示牌","1.指示牌\n2.材料:不锈钢指示牌、玻璃钢雕塑\n3.专业厂家二次深化设计安装，基础，成品保护等费用综合考虑\n4.雕塑图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n5.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","处","40","1500.00","60000.00","","",""]
["149","自编113009","圆环坐凳26700x1200x3500","1.圆环坐凳26700x1200x3500\n2.材料:防腐木板\n3.专业厂家二次深化设计安装，基础，成品保护等费用综合考虑\n4.雕塑图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n5.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","处","1","45000.00","45000.00","","",""]
["150","自编113010","不锈钢座椅13000x2000x450","1.不锈钢座椅13000x2000x450 \n2.材料:不锈钢雕塑坐凳\n3.专业厂家二次深化设计安装，基础，成品保护等费用综合考虑\n4.雕塑图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n5.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","处","1","15000.00","15000.00","","",""]
["151","自编113011","集装箱店铺6000x3000x2500","1.集装箱店铺6000x3000x2500 \n2.材料:集装箱\n3.专业厂家二次深化设计安装，基础，成品保护等费用综合考虑\n4.雕塑图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n5.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","处","4","15000.00","60000.00","","",""]
["152","自编113012","集装箱店铺二6000x3000x2500","1.集装箱店铺二6000x3000x2500 \n2.材料:集装箱\n3.专业厂家二次深化设计安装，基础，成品保护等费用综合考虑\n4.雕塑图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n5.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","处","2","15000.00","30000.00","","",""]
["153","自编113013","防腐木小屋5000x3000x2500","1.防腐木小屋5000x3000x2500 \n2.材料:不锈钢、防腐木\n3.专业厂家二次深化设计安装，基础，成品保护等费用综合考虑\n4.雕塑图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n5.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","处","1","15000.00","15000.00","","",""]
["","","分部小计",null,"","","","307000.00","","",""]
["",""," 附属设施布置",null,"","","","","","",""]
["154","自编113014","本地产景石(安装30厚水晶发光广告字)","1.本地产景石(安装30厚水晶发光广告字) \n2.专业厂家二次深化设计安装，基础，成品保护等费用综合考虑\n3.附属设施图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n4.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","处","2","2472.13","4944.26","","",""]
["155","050307017001","分类垃圾桶","1.分类垃圾桶\n2.成品采购\n3.附属设施图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n4.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","组","57","468.03","26677.71","666.90","193.80",""]
["156","050307014001","仿古雕刻石材花箱2400x600x1000","1.仿古雕刻石材花箱2400x600x1000\n2.成品采购\n3.附属设施图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n4.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","个","101","1055.12","106567.12","408.04","26.26",""]
["157","自编113015","防腐木座椅2500x500x450","1.防腐木座椅2500x500x450\n2.成品采购\n3.附属设施图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n4.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","个","10","1600.00","16000.00","","",""]
["158","050305006001","石桌椅600x600x800","1.石桌椅600x600x800\n2.成品采购\n3.附属设施图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n4.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","套","12","692.19","8306.28","","",""]
["159","050305006002","休闲座椅一","1.休闲座椅一\n2.成品采购\n3.附属设施图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n4.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","套","16","645.37","10325.92","","",""]
["160","050305006003","休闲座椅二","1.休闲座椅二\n2.成品采购\n3.附属设施图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n4.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","套","1","2420.15","2420.15","","",""]
["161","050305006004","休闲座椅三","1.休闲座椅三\n2.成品采购\n3.附属设施图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n4.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","组","6","806.72","4840.32","","",""]
["162","050307014002","仿古雕刻石材花箱二","1.仿古雕刻石材花箱二\n2.成品采购\n3.附属设施图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n4.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","组","9","1397.19","12574.71","36.36","2.34",""]
["163","自编113016","本地产景石阴刻字体","1.本地产景石阴刻字体\n2.专业厂家二次深化设计安装\n3.附属设施图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n4.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","处","2","1200.00","2400.00","","",""]
["164","自编113017","本地产景石","1.本地产景石\n2.成品采购,特选造型石\n3.附属设施图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n4.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","处","4","1977.71","7910.84","","",""]
["165","050307017002","智能垃圾房","1.智能垃圾房\n2.成品采购\n3.附属设施图例说明及意向图按设计提供参考,摆放位置及数量、样式一切以业主单位为准\n4.满足设计及规范要求,具体详施工设计图","个","10","3935.61","39356.10","117.00","34.00",""]
["","","分部小计",null,"","","","242323.41","1228.30","256.40",""]
["合    计",{"$nulls":6},"1690193.37","210985.98","29781.60",""]