{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)","工程招标控制价汇总表","D 工程计价总说明(表-01)【遂宁市安居区东城二期棚户区改~","F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08(2)","K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【(2)","F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08(3)","K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【(3)"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)","index":0,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[0,1,0,5],[0,6,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,2],[2,3,2,6],[3,0,4,2],[3,3,4,6],[3,7,4,7],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[5,5,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,5,6,7],[7,0,7,1],[7,2,7,3],[7,5,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,5,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,5,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,5,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,3],[11,5,11,7],[12,0,12,7]]}
["","遂宁市安居区东城二期棚户区改造项目","","","","","工程",""]
["三标段保温专业招标控制价","","","","","","",""]
["招标控制价(小写):","","",{"$f":"工程招标控制价汇总表!I4","v":1175431.24},"","","",""]
["(大写):","","",{"$f":"工程招标控制价汇总表!I4","v":1175431.24},"","","",""]
["","","","","","","",""]
["招　标　人:","",null,"","造价咨询人:"," ","",""]
["","","(单位盖章)","","","(单位盖章)","",""]
["法定代表人 \r\n或其授权人:",""," ","","法定代表人 \r\n或其授权人:"," ","",""]
["       ","","(签字或盖章)","","","(签字或盖章)","",""]
["编　制　人:",""," ","","复　核　人:"," ","",""]
["","","(造价人员签字盖专用章)","","","(一级造价工程师签字盖专用章)","",""]
["     编 制 时 间:","",null,"","复 核 时 间:"," ","",""]
["扉-2 ","","","","","","",""]

{"sheet":"工程招标控制价汇总表","index":1,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[3,1,9,1],[3,2,9,2],[3,3,5,3],[3,5,5,5],[3,8,5,8],[6,3,8,3],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[9,3,9,6],[9,7,9,8],[10,0,22,9]]}
["遂宁市安居区东城二期棚户区改造项目保温专业（三标段）招标工程量清单"]
["序号","楼号","建筑面积（㎡）","费用组成",{"$nulls":3},"金额（元）","合计（元）","备注"]
[]
[1,"5号楼   8号楼",23145.36,"可竞争费","⑴","人材机直接费用","人工费含调差(元)",{"$f":"39100.76+5278.13","v":44378.89},{"$f":"SUM(H4:H6)","v":1175431.24}]
[2,{"$nulls":3},"⑵",null,"专业材费(元)",{"$f":"997590.3+133462.05","v":1131052.35}]
[3,{"$nulls":3},"⑶",null,"机械费(元)","/"]
[4,null,null,"不可竞争费","⑷","规费",null,"四川省2020清单计价规范Ⅳ档施工专业承包劳务分包资质4.8%计取"]
[5,{"$nulls":3},"⑸","安全文明施工费",null,"/"]
[6,{"$nulls":3},"⑹","税金",null,"（⑴+⑵+⑶+⑷+⑸）*9%"]
[7,null,null,"暂定合同总价",{"$nulls":3},"⑴+⑵+⑶+⑷+⑸+⑹"]
["说明：\n1、本次专业招标范围：5、8#楼±0.000以上；\n2、土建工程：保温的全部施工项；\n3、以上需招标工程主材铺材详见各栋材料表；\n4、规费按四川省2020清单计价规范Ⅳ档施工专业承包劳务分包资质4.8%计取；\n5、税金按增值税9%计取。\n6、本次招标综合单价为未下浮综合单价，如本项目实施过程中有工程量增减或新增，按此计算：原综合单价*(1-N%)=新综合单价，N为专业分包公司投标下浮百分率。"]

{"sheet":"D 工程计价总说明(表-01)【遂宁市安居区东城二期棚户区改~","index":2,"n_rows":3,"n_cols":2,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,1],[2,0,2,1]]}
["总 说 明"]
["工程名称：遂宁市安居区东城二期棚户区改造项目",""]
["1.工程概况：\n  项目名称：遂宁市安居区东城二期棚户区改造项目\n  建设地点：遂宁市安居区。\n  场地概况：遂宁市安居区，交通便利，用地平整，形状为略不规则条状地块，周边配套设施完善。\n2.工程招标和专业工程发包范围：\n   详招标文件、工程量清单及施工图所示全部内容。\n3.工程量清单编制依据：\n  3.1、本工程设计施工图、相关规范及配套图集；\n  3.2、常规施工办法及其他有关的施工及验收规范、标准、技术资料； \n  3.3、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套文件、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件； \n  3.4、材料价格按照《四川省工程造价信息》2023年第4期(2023年3月)遂宁市安居区信息价及遂宁市发布的2023年4月地区信息价；信息价缺项部分参考遂宁市及周边城市信息价和市场价)； \n  3.5、《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》；\n  3.6、人工费调整按四川省建设工程造价管理总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2022〕33号）执行；\n  3.7、《四川省住房和城乡建设厅印发关于重新调整<建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法>的通知（川建造价发〔2019〕181号）》。 \n4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 \n  4.1、工程质量应达到国家现有质量验收标准； \n  4.2、材料品质和规格必须符合设计和规范要求，材料需见证取样并经检测合格。\n5.其他需要说明的问题：\n  5.1、工程量清单所列的工程量是按照施工设计图计算的，仅作为合同清单的基础，竣工结算按实际完成工程量，实际完成工程量的计算方式按照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套文件和2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件进行计算；\n  5.2、工程量清单中项目的做法详见施工图设计或通用图集，清单项目特征与设计图如存在不一致均以设计图为准。各项目综合单价应包括设计图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容的全部费用；\n  5.3、清单项目特征仅列主要特征，其余特征详见设计图纸及图纸引用的标准图集和相关规范执行；\n  5.4、实际施工过程中与本工程量清单特征有变更的，按招标文件、合同约定的调整办法执行；\n  5.5、环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费费率按建筑与装饰工程基本费费率加现场评价费最高费率计列； \n  5.6、规费按“规费费率计取表”中Ⅰ档费率计算；\n  5.7、本工程混凝土均采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆，商品混凝土泵送费、运输费用等全部费用计入综合单价中，结算不作调整；\n  5.8、本工程螺纹钢均采用抗震钢筋钢材牌号带“E”进行考虑；\n  5.9、马凳筋工程量根据一般施工方案进行计算；\n  5.10、PVC成品滴水、门窗洞口细部处理、地漏及管道周边细部处理、女儿墙根部的圆弧处理等在各项目的综合单价中予以考虑，不再单独列项计算；\n  5.11、砼楼板无论是收光还是拉毛均综合考虑，不因施工做法调整而进行费用的调整；\n  5.12、绿化成活养护期:乔木1年、灌木6个月、地被植物及草皮3个月；\n  5.13、地上的砼挡水均采用C25砼；\n  5.14、根据实际施工情况，地下室侧壁不考虑用3:7灰土回填；\n  5.15、依据地勘资料，地下室部分的桩长按照14m/根计算、幼儿园桩长按照20m/根计算；\n  5.16、根据实际施工情况，取消天棚抹灰，同时考虑梁板的清水模板费用；\n  5.17、人防密闭房间考虑同设备管井做法；地上封闭百叶内的墙面及天棚按照刮腻子考虑；\n  5.18、钢筋的工程量，均按照设计图纸及通常施工工艺的连接方式考虑后计算；\n  5.19、本次预算不包括高低压供配电系统和发电机组；\n  5.20、主体的大型机械设备进出场及安拆均统一考虑在各地块的地下室建筑与装饰工程的单价措施项目中，投标人应根据工程实际需要进行投标报价。"]

{"sheet":"F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08(2)","index":3,"n_rows":70,"n_cols":11,"rows_kept":70,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,10],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[5,2,5,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[54,2,54,3],[55,2,55,3],[57,2,57,3],[58,2,58,3],[60,2,60,3],[61,2,61,3],[63,2,63,3],[64,2,64,3],[67,2,67,3],[68,2,68,3],[69,0,69,6]]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：遂宁市安居区东城二期棚户区改造项目\\B-03-10地块5号楼【建筑与装饰工程】",{"$nulls":4},"标段：/",null,null,""]
["序号"," 项目编码 ","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"定额人工费","定额机械费","暂估价"]
["","","0110 保温、隔热、防腐工程",null,"","","","","","",""]
["1","011001001020","保温隔热屋面","1.粘贴80mm厚B1级挤塑聚苯板\n2.靠女儿墙处贴30mm厚聚录乙烯软质泡沫塑料片\n3.其他:满足设计及施工规范要求","m2","1035.82","57.24",{"$nulls":3},""]
["2","011001003007","保温隔热墙面","1.专用粘接剂\n2.A级岩棉板,40mm厚\n3.10mm厚专用抗裂砂浆复合热镀锌电焊网一层+1.2mm钢丝绳\n4.专用锚固件，与基层锚固\n5.增强网及抗裂防水砂浆详设计\n6.具体做法详见设计","m2","14375.17","66.32",{"$nulls":3},""]
["3","011001002007","保温隔热天棚 40mm厚岩棉板","1.专用粘接剂\n2.40mm厚岩棉板，A级\n3.10mm厚专用抗裂砂浆复合镀锌电焊网一层+1.2mm钢丝绳\n4.专用锚固件，与基层锚固","m2","357.31","97.99",{"$nulls":3},""]
["","","分部小计",null,"","","",{"$nulls":3},""]
["",""," 单价措施项目清单",null,"","","","","","",""]
["",""," 脚手架工程",null,"","","","","","",""]
["4","011701001001","综合脚手架","1．建筑结构形式 \n2．檐口高度","m2","","","","","",""]
["5","011701002001","外脚手架","1．搭设方式 \n2．搭设高度 \n3．脚手架材质","m2","","","","","",""]
["6","011701003001","里脚手架","1．搭设方式 \n2．搭设高度 \n3．脚手架材质","m2","","","","","",""]
["7","011701004001","悬空脚手架","1．搭设方式 \n2．悬挑宽度 \n3．脚手架材质","m2","","","","","",""]
["8","011701005001","挑脚手架","1．搭设方式 \n2．悬挑宽度 \n3．脚手架材质","m","","","","","",""]
["9","011701006001","满堂脚手架","1．搭设方式 \n2. 搭设高度 \n3．脚手架材质","m2","","","","","",""]
["10","011701007001","整体提升架","1．搭设方式及启动装置 \n2. 搭设高度","m2","","","","","",""]
["11","011701008001","外装饰吊篮","1．升降方式及启动装置 \n2. 搭设高度及吊篮型号","m2","","","","","",""]
["","","分部小计",null,"","","","","","",""]
["",""," 混凝土模板及支架（撑 ）",null,"","","","","","",""]
["12","011702001001","基础","基础类型","m2","","","","","",""]
["13","011702002001","矩形柱","基础类型","m2","","","","","",""]
["14","011702003001","构造柱","基础类型","m2","","","","","",""]
["15","011702004001","异形柱","柱截面形状","m2","","","","","",""]
["16","011702005001","基础梁","梁截面形状","m2","","","","","",""]
["17","011702006001","矩形梁","支撑高度","m2","","","","","",""]
["18","011702007001","异形梁","1.梁截面形状 \n2.支撑高度","m2","","","","","",""]
["19","011702008001","圈梁","1.梁截面形状 \n2.支撑高度","m2","","","","","",""]
["20","011702009001","过梁","1.梁截面形状 \n2.支撑高度","m2","","","","","",""]
["21","011702010001","弧形、拱形梁","1.梁截面形状 \n2.支撑高度","m2","","","","","",""]
["22","011702011001","直形墙","1.梁截面形状 \n2.支撑高度","m2","","","","","",""]
["23","011702012001","弧形墙","1.梁截面形状 \n2.支撑高度","m2","","","","","",""]
["24","011702013001","短肢剪力墙、电梯井壁","1.梁截面形状 \n2.支撑高度","m2","","","","","",""]
["25","011702014001","有梁板","支撑高度","m2","","","","","",""]
["26","011702015001","无梁板","支撑高度","m2","","","","","",""]
["27","011702016001","平板","支撑高度","m2","","","","","",""]
["28","011702017001","拱板","支撑高度","m2","","","","","",""]
["29","011702018001","薄壳板","支撑高度","m2","","","","","",""]
["30","011702019001","空心板","支撑高度","m2","","","","","",""]
["31","011702020001","其它板","支撑高度","m2","","","","","",""]
["32","011702021001","栏板","支撑高度","m2","","","","","",""]
["33","011702022001","天沟、檐沟","构件类型","m2","","","","","",""]
["34","011702023001","雨篷、悬挑板、阳台板","1.构件类型 \n2.板厚度","m2","","","","","",""]
["35","011702024001","楼梯","类型","m2","","","","","",""]
["36","011702025001","其它现浇构件","构件类型","m2","","","","","",""]
["37","011702026001","电缆沟、地沟","1.沟类型 \n2.沟截面","m2","","","","","",""]
["38","011702027001","台阶","台阶踏步宽","m2","","","","","",""]
["39","011702028001","扶手","扶手断面尺寸","m2","","","","","",""]
["40","011702029001","散水","扶手断面尺寸","m2","","","","","",""]
["41","011702030001","后浇带","后浇带部位","m2","","","","","",""]
["42","011702031001","化粪池","1.化粪池部位 \n2.化粪池规格","m2","","","","","",""]
["43","011702032001","检查井","1.检查井部位 \n2.检查井规格","m2","","","","","",""]
["","","分部小计",null,"","","","","","",""]
["",""," 垂直运输",null,"","","","","","",""]
["44","011703001001","垂直运输","1. 建筑物建筑类型及结构形式 \n2. 地下室建筑面积 \n3. 建筑物檐口高度、层数","m2|天","","","","","",""]
["","","分部小计",null,"","","","","","",""]
["",""," 超高施工增加",null,"","","","","","",""]
["45","011704001001","超高施工增加","1. 建筑物建筑类型及结构形式 \n2. 建筑物檐口高度、层数 \n3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积","m2","","","","","",""]
["","","分部小计",null,"","","","","","",""]
["",""," 大型机械设备进出场及安拆",null,"","","","","","",""]
["46","011705001001","大型机械设备进出场及安拆","1.机械设备名称 \n2.机械设备规格型号","台次","","","","","",""]
["","","分部小计",null,"","","","","","",""]
["",""," 施工排水、降水",null,"","","","","","",""]
["47","011706001001","成井","1.成井方式 \n2.地层情况 \n3.成井直径 \n4.井（滤）管类型、直径","m","","","","","",""]
["48","011706002001","排水、降水","1.机械规格型号 \n2.降排水管规格","昼夜","","","","","",""]
["","","分部小计",null,"","","","","","",""]
["","","分部小计",null,"","","","","","",""]
["合    计",{"$nulls":6},"1047664.42","35453.34","",""]

{"sheet":"K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【(2)","index":4,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8]]}
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\n（适用造价信息差额调整法）"]
["工程名称：遂宁市安居区东城二期棚户区改造项目\\B-03-10地块5号楼【建筑与装饰工程】",{"$nulls":4},"标段：/",null,""]
["序号","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数%","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
["1","其他材料费 ","元","72.402","","","1.22","",""]
["2","粘贴80mm厚B1级挤塑聚苯板 ","m2","1056.516","","","52.56","",""]
["3","40mm厚岩棉板 ","m2","356.955","","","94.93","",""]
["4","40mm厚A级岩棉板 ","m2","14375.065","","","63.17","",""]

{"sheet":"F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08(3)","index":5,"n_rows":70,"n_cols":11,"rows_kept":70,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,10],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[5,2,5,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[54,2,54,3],[55,2,55,3],[57,2,57,3],[58,2,58,3],[60,2,60,3],[61,2,61,3],[63,2,63,3],[64,2,64,3],[67,2,67,3],[68,2,68,3],[69,0,69,6]]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：遂宁市安居区东城二期棚户区改造项目\\B-03-10地块8号楼（商业）【建筑与装饰工程】",{"$nulls":4},"标段：/",null,null,""]
["序号"," 项目编码 ","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"定额人工费","定额机械费","暂估价"]
["","","0110 保温、隔热、防腐工程",null,"","","","","","",""]
["1","011001001026","保温隔热屋面","1.粘贴80mm厚B1级挤塑聚苯板\n2.靠女儿墙处贴30mm厚聚录乙烯软质泡沫塑料片\n3.其他:满足设计及施工规范要求","m2","449.13","57.24",null,null,"",""]
["2","011001003009","保温隔热墙面","1.专用粘接剂\n2.A级岩棉板,40mm厚\n3.10mm厚专用抗裂砂浆复合热镀锌电焊网一层+1.2mm钢丝绳\n4.专用锚固件，与基层锚固\n5.增强网及抗裂防水砂浆详设计\n6.具体做法详见设计","m2","1463.63","66.32",null,null,"",""]
["3","011001002009","保温隔热天棚 40mm厚岩棉板","1.专用粘接剂\n2.40mm厚岩棉板，A级\n3.10mm厚专用抗裂砂浆复合镀锌电焊网一层+1.2mm钢丝绳\n4.专用锚固件，与基层锚固","m2","178.05","97.99",null,null,"",""]
["","","分部小计",null,"","","",null,null,"",""]
["",""," 单价措施项目清单",null,"","","","","","",""]
["",""," 脚手架工程",null,"","","","","","",""]
["4","011701001001","综合脚手架","1．建筑结构形式 \n2．檐口高度","m2","","","","","",""]
["5","011701002001","外脚手架","1．搭设方式 \n2．搭设高度 \n3．脚手架材质","m2","","","","","",""]
["6","011701003001","里脚手架","1．搭设方式 \n2．搭设高度 \n3．脚手架材质","m2","","","","","",""]
["7","011701004001","悬空脚手架","1．搭设方式 \n2．悬挑宽度 \n3．脚手架材质","m2","","","","","",""]
["8","011701005001","挑脚手架","1．搭设方式 \n2．悬挑宽度 \n3．脚手架材质","m","","","","","",""]
["9","011701006001","满堂脚手架","1．搭设方式 \n2. 搭设高度 \n3．脚手架材质","m2","","","","","",""]
["10","011701007001","整体提升架","1．搭设方式及启动装置 \n2. 搭设高度","m2","","","","","",""]
["11","011701008001","外装饰吊篮","1．升降方式及启动装置 \n2. 搭设高度及吊篮型号","m2","","","","","",""]
["","","分部小计",null,"","","","","","",""]
["",""," 混凝土模板及支架（撑 ）",null,"","","","","","",""]
["12","011702001001","基础","基础类型","m2","","","","","",""]
["13","011702002001","矩形柱","基础类型","m2","","","","","",""]
["14","011702003001","构造柱","基础类型","m2","","","","","",""]
["15","011702004001","异形柱","柱截面形状","m2","","","","","",""]
["16","011702005001","基础梁","梁截面形状","m2","","","","","",""]
["17","011702006001","矩形梁","支撑高度","m2","","","","","",""]
["18","011702007001","异形梁","1.梁截面形状 \n2.支撑高度","m2","","","","","",""]
["19","011702008001","圈梁","1.梁截面形状 \n2.支撑高度","m2","","","","","",""]
["20","011702009001","过梁","1.梁截面形状 \n2.支撑高度","m2","","","","","",""]
["21","011702010001","弧形、拱形梁","1.梁截面形状 \n2.支撑高度","m2","","","","","",""]
["22","011702011001","直形墙","1.梁截面形状 \n2.支撑高度","m2","","","","","",""]
["23","011702012001","弧形墙","1.梁截面形状 \n2.支撑高度","m2","","","","","",""]
["24","011702013001","短肢剪力墙、电梯井壁","1.梁截面形状 \n2.支撑高度","m2","","","","","",""]
["25","011702014001","有梁板","支撑高度","m2","","","","","",""]
["26","011702015001","无梁板","支撑高度","m2","","","","","",""]
["27","011702016001","平板","支撑高度","m2","","","","","",""]
["28","011702017001","拱板","支撑高度","m2","","","","","",""]
["29","011702018001","薄壳板","支撑高度","m2","","","","","",""]
["30","011702019001","空心板","支撑高度","m2","","","","","",""]
["31","011702020001","其它板","支撑高度","m2","","","","","",""]
["32","011702021001","栏板","支撑高度","m2","","","","","",""]
["33","011702022001","天沟、檐沟","构件类型","m2","","","","","",""]
["34","011702023001","雨篷、悬挑板、阳台板","1.构件类型 \n2.板厚度","m2","","","","","",""]
["35","011702024001","楼梯","类型","m2","","","","","",""]
["36","011702025001","其它现浇构件","构件类型","m2","","","","","",""]
["37","011702026001","电缆沟、地沟","1.沟类型 \n2.沟截面","m2","","","","","",""]
["38","011702027001","台阶","台阶踏步宽","m2","","","","","",""]
["39","011702028001","扶手","扶手断面尺寸","m2","","","","","",""]
["40","011702029001","散水","扶手断面尺寸","m2","","","","","",""]
["41","011702030001","后浇带","后浇带部位","m2","","","","","",""]
["42","011702031001","化粪池","1.化粪池部位 \n2.化粪池规格","m2","","","","","",""]
["43","011702032001","检查井","1.检查井部位 \n2.检查井规格","m2","","","","","",""]
["","","分部小计",null,"","","","","","",""]
["",""," 垂直运输",null,"","","","","","",""]
["44","011703001001","垂直运输","1. 建筑物建筑类型及结构形式 \n2. 地下室建筑面积 \n3. 建筑物檐口高度、层数","m2|天","","","","","",""]
["","","分部小计",null,"","","","","","",""]
["",""," 超高施工增加",null,"","","","","","",""]
["45","011704001001","超高施工增加","1. 建筑物建筑类型及结构形式 \n2. 建筑物檐口高度、层数 \n3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积","m2","","","","","",""]
["","","分部小计",null,"","","","","","",""]
["",""," 大型机械设备进出场及安拆",null,"","","","","","",""]
["46","011705001001","大型机械设备进出场及安拆","1.机械设备名称 \n2.机械设备规格型号","台次","","","","","",""]
["","","分部小计",null,"","","","","","",""]
["",""," 施工排水、降水",null,"","","","","","",""]
["47","011706001001","成井","1.成井方式 \n2.地层情况 \n3.成井直径 \n4.井（滤）管类型、直径","m","","","","","",""]
["48","011706002001","排水、降水","1.机械规格型号 \n2.降排水管规格","昼夜","","","","","",""]
["","","分部小计",null,"","","","","","",""]
["","","分部小计",null,"","","","","","",""]
["合    计",{"$nulls":6},"140223.26","4788.26","",""]

{"sheet":"K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【(3)","index":6,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8]]}
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\n（适用造价信息差额调整法）"]
["工程名称：遂宁市安居区东城二期棚户区改造项目\\B-03-10地块8号楼（商业）【建筑与装饰工程】",{"$nulls":4},"标段：/",null,""]
["序号","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数%","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
["1","其他材料费 ","元","31.392","","","1.22","",""]
["2","粘贴80mm厚B1级挤塑聚苯板 ","m2","458.082","","","52.56","",""]
["3","40mm厚岩棉板 ","m2","177.928","","","94.93","",""]
["4","40mm厚A级岩棉板 ","m2","1463.586","","","63.17","",""]